**环保设备、设施台账**

**单位： 云南罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 所在位置 | 投运时间 | 设计能力 | 实际处理能力 | 备注 |
| 1 | 渣浆泵 | 65XJJL-A45 | 摇床尾矿旁 | 2014年3月 |  |  | 2 |
| 2 | 中心传动浓密机12米 | DH080A1-400-01 | 尾矿脱水 | 2014年3月 |  |  | 1 |
| 3 | 陶瓷真空过滤机 | TC-30型 | 尾矿脱水 | 2014年3月 |  |  | 1 |
| 4 | 耐腐耐磨液下泵 | 80YU-2型 | 水处理 | 2014年3月 |  |  | 4 |
| 5 | 螺杆式空压机 | LV37-10 | 尾矿脱水 | 2014年3月 |  |  | 1 |
| 6 | 单流式活性炭过滤器 | 单流式过滤 | 水处理 | 2014年3月 |  |  | 1 |
| 7 | 除尘器 | 15-4B | 碎矿工序 | 2011年11月 |  |  | 1 |
| 8 | 防尘抽风机 | F4-7Z | 质检科 | 2014年6月 |  |  | 1 |
| 9 | 中心传动浓密机15米 | DH100A2-400-1 | 水处理 | 2017年5月 |  |  | 1 |
| 10 | 渣浆泵 | 802JL-A45 | 水处理 | 2017年5月 |  |  | 2 |
| 11 | 单流式活性炭过滤器 | 单流式过滤 | 水处理 | 2017年1月 |  |  | 1 |
| 12 | 一体化净水器（1#） | JHIPA-20 | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 1 |
| 13 | 一体化净水器（2#） | JHIPA-20 | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 1 |
| 14 | 污泥搅拌桶 |  | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 1 |
| 15 | 100KW发电机组 | SC4H160D2 | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 1 |
| 16 | 300KW发电机组 | SC15G500D2 | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 1 |
| 17 | 喷淋 |  | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 10 |
| 18 | 浮筏泵 |  | 鸡西尾矿库 | 2018年3月 |  |  | 1 |
| 19 | 节能通风机 | K40-4 | 回风巷道 | 2015年5月 |  |  | 1 |
| 20 | 节能通风机 | K40-5 | 北岔口 | 2016年4月 |  |  | 1 |
| 21 | 节能通风机 | K40-6 | 机械通风处 | 2016年4月 |  |  | 1 |
| 22 | 局部风机 |  | 北岔探矿道 | 2017年5月 |  |  | 5 |
| 23 | 局部风机 | FBDN06.0/2X11 | 采场 | 2017年5月 |  |  | 2 |
| 24 | 食堂隔油池 | 1.5m³ | 食堂后面 | 2019年6月 |  |  | 1 |
| 25 | 排土场 | 45万m³ | 四厂坑口 | 2010年3月 |  |  | 1 |
| 26 | 消防水池 | 20m³ | 炸药库 | 2004年8 |  |  |  |
| 27 | 三级沉淀池 | 12m³ | 选矿系统路边 | 2019年11月 |  |  |  |
| 28 | 中转池 | 90m³ | 选矿车间办公室前面 | 2005年3月 |  |  |  |
| 29 | 污水收集池 | 12m³ | 配电室旁边 | 2014年5月 |  |  |  |
| 30 | #1沉淀池 | 220m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 31 | #2沉淀池 | 140m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 32 | 应急池 | 600m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 33 | 沉淀池 | 20m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 34 | 反应池 | 26m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 35 | 调节池 | 25m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 36 | 药剂混合池 | 45m³ | 水处理系统 | 2005年3月 |  |  |  |
| 37 | 隔音室 | 8㎡ | 水处理休息室 | 2014年6月 |  |  |  |
| 38 | 隔音室 | 8㎡ | 精矿休息室 | 2014年6月 |  |  |  |
| 39 | 隔音室 | 8㎡ | 浮选休息室 | 2014年6月 |  |  |  |
| 40 | 隔音室 | 8㎡ | 磨浮工段 | 2014年6月 |  |  |  |
| 41 | 隔音室 | 8㎡ | 磨浮工段 | 2014年6月 |  |  |  |
| 42 | 废液收集池 | 1.2m³ | 质检科旁 | 2019年11月 |  |  |  |
| 43 | 雨水分流池 | 2.0m³ | 质检科旁 | 2019年11月 |  |  |  |
| 44 | 初期雨水收集池 | 108m³ | 精矿系统 | 2019年11月 |  |  |  |
| 45 | 污水汇聚池 | 78m³ | 精矿系统 | 2013年5月 |  |  |  |
| 46 | 三级沉淀池 | 12m³ | 井口堆矿场 | 2020年7月 |  |  |  |
| 47 | 消音罩 | YT28 | 采掘作业面 |  |  |  | 凿岩机易损件 |
| 48 | 除尘喷淋塔 |  | 破碎工段 |  |  |  |  |
| 49 | 初期雨水收集池 | 20m³ | 配电室后面 | 2019年11月 |  |  |  |
| 50 | 喷淋系统 |  | 选矿系统原矿平台 | 2019年10月 |  |  |  |
| 51 | 喷淋系统 |  | 井口原矿堆平台 | 2020年7月 |  |  |  |
| 52 | 调节池 | 1200m³ | 鸡西尾矿库 | 2015年9月 |  |  |  |
| 53 | 反应池 | 97m³ | 鸡西尾矿库 | 2015年9月 |  |  |  |
| 54 | 汇水池 | 12m³ | 鸡西尾矿库 | 2015年9月 |  |  |  |
| 55 | 清水池 | 23.8m³ | 鸡西尾矿库 | 2015年9月 |  |  |  |

**云南罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿**

**2020年 9月30日**